Guida alla configurazione e all’uso del convertitore parallelo seriale, versione 1.0

Prerequisiti:
- Sistema operativo Windows o Linux a x64/x86.
- Cavo USB di tipo A/B.

Installazione della scheda Arduino Uno: 
-Se dopo aver collegato tale scheda al pc non viene riconosciuta, è possibile seguire questa guida per installare i driver necessari 
http://www.logicaprogrammabile.it/installare-arduino-uno-passo-passo/ .

Realizzazione dello schema hardware e creazione dello sketch:
-E’ possibile seguire lo schema circuitale creato tramite fritzing. A tal scopo è possibile scaricare l’applicazione ufficiale tramite il seguente link 
http://fritzing.org/download/ .
-E’ possibile scaricare lo sketch che implementa il software atto alla comunicazione della scheda Arudino e quindi ai componenti installati. 
Lo sketch presente al seguente link è pronto per la compilazione e per il corretto avvio del simulatore. 
Sia lo sketch che lo schema fritzing sono disponibile all’interno della distribuzione rispettivamente nei percorsi 
- paralleloseriale.zip\paralleloseriale\arduino\Arduino\sketch_sep05a.ino
- paralleloseriale.zip\paralleloseriale\arduino\schema.fzz

Realizzazione interfaccia grafica del simulatore in Visual Basic.net :

-E’ possibile implementare un’interfaccia grafica attraverso un qualsiasi linguaggio di programmazione che permetta tale implementazione.
-In alternativa è disponibile un eseguibile pronto, scritto in Visual Basic.net che crea ed implementa il simulatore e il collegamento per il trasferimento dei segnali da simulatore a sketch. 
Tale programma si trova nella distribuzione all’interno del percorso

paralleloseriale.zip\paralleloseriale\arduino\vb 
