Note di installazione per la versione hardware del Convertitore parallelo seriale, versione 1.0
E’ stata realizzata una versione in hardware del suddetto convertitore. 
Di seguito verranno elencati i materiali necessari utilizzati per l’implementazione.
Dettagli del modulo Arduino:
- Board Model: UNO R3.
Acquistabile presso lo store ufficiale: https://store.arduino.cc/ 

Componentistica hardware necessaria:

- N.ro 8 integrati modello HCF4073BE, porta AND a 3 ingressi. 
Il componente scelto è un HCF4073BE prodotto dalla STMicroelectronics.
Link al datasheet: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet_pdf/sgs-thomson-microelectronics/HCF4073_to_HCF4073M013TR.pdf

-N.ro 6 integrati modello M74HC74B1, Dual Flip Flop di tipo D.
Il componente scelto è un M74HC74B1 prodotto dalla STMicroelectronics.
Link al datasheet: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXsqyqt.pdf

-N.ro 3 Breadboard  830 autoadesiva. 

-N.ro 11 led di cui 8 di colorazione rosso e 3 verdi.

-Cavi con pin alle due estremità di lunghezza varia. Consigliabile l’uso di cavi di varia lunghezza e colore. 

E’ possibile utilizzare qualsiasi brand per l’acquisto degli integrati a meno di far combaciare tali modelli in sigla e caratteristiche.
E’ possibile scegliere a proprio piacere la colorazione dei led. 
